# 关于9000血压计新需求项的建议

1. 血压计实时联网；

目的：平台可以监控这台设备运行情况；

1. 采集所有数据上传（刷身份证或不刷身份证）；

目的：分析硬件的使用寿命，易损件等；

1. 血压计硬件故障上报平台；

目的：便于售后服务；

1. 平台远程控制这台血压计刷或不刷身份证；

目的：便于平台管理员后台操控

1. 每隔几分钟心跳采集 ；

目的：查看血压计网络通讯是否正常；

1. 三高仪获取验证码后显示时间加长（至少跟9801时间一致）；

之前的显示时间太短，不便于绑定。

联系人:

电话:

电子邮箱: